**При уборке снега и наледи на крышах необходимо соблюдать меры безопасности:**

Очистка крыш зданий и сооружений от снега, наледи со сбросом их на тротуары допускается в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращённого в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов и плоских кровель производится на внутренние дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения пешеходов и транспорта.

Сброшенный снег немедленно должен быть убран и размещен вдоль бордюра для последующего вывоза. При достаточной ширине тротуара, сохранности газона и обеспечении беспрепятственного движения пешеходов допускается сброс снега и наледи непосредственно в погрузочный транспорт, если высота здания не превышает 2-х этажей.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линии электропередачи, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.  
  
Вывоз снега и удаление наледи, сброшенных с крыш, производится в день производства работ.  
  
Временное складирование снега, не содержащего реагентов, допускается в местах, не препятствующих проезду автотранспорта и движению пешеходов, при условии сохранности зелёных насаждений, обеспечении стока талых вод и уборки данной территорий от мусора в весенний период.  
  
Организация работ по очистке крыш зданий и сооружений, ответственность за нанесение какого-либо ущерба, причинение вреда здоровью возлагается на собственников или уполномоченных собственниками лиц.  
  
Гражданам, в свою очередь, следует быть внимательными и обходить места обрушение снега, наледи и сосулек.

**Информация Федеральной службы по труду и занятости от 17 февраля 2021 г.**

**"Роструд напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при очистке крыш от снега"**

В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными снегопадами, метелями, снежными заносами в ряде регионов Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости обращает внимание работодателей на необходимость максимального усиления мер безопасности при организации работ по очистке от снега крыш и покрытий зданий и сооружений.

До начала работ работодателям следует оценить риски самопроизвольного схода снега, образования завалов, падения и травмирования работников. После процедуры оценки рисков необходимо принять меры по их снижению. Организационные и технические мероприятия по снижению уровня рисков изложены в ["Правилах](https://internet.garant.ru/#/document/75013503/entry/1000) по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве", утвержденных [приказом](https://internet.garant.ru/#/document/75013503/entry/0) Минтруда России от 29.10.2020 N 758н, в ["Правилах](https://internet.garant.ru/#/document/75062122/entry/1000) по охране труда при работе на высоте", утвержденных [приказом](https://internet.garant.ru/#/document/75062122/entry/0) Минтруда России от 16.11.2020 N 782н, а также в других нормативных правовых актах по охране труда.

К выполнению работ по очистке снега допускаются работники, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда для данного вида работ, при работе на высоте, а также стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. Не допускается привлекать лиц моложе 18-и лет к уборке снега с кровли и другим аналогичным работам. Важнейшим требованием к работодателю является обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты, в том числе специальной одеждой и обувью.

Перед началом работ по очистке крыш от снега необходимо оформить наряд-допуск, установить ограждения и предупредительные знаки, обозначить границы опасных зон. При этом территория, находящаяся в опасной зоне, должна быть ограждена на ширину возможного падения снега. Место сброса снега и наледи ограждается лентой, проход пешеходов по территории временно закрывается. С внешней стороны ограждений должны быть выставлены работники, подающие сигналы об опасности (сигнальщики).